___________________________________________________________________________

Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено «комплексно разрешително»

№ 5-Н1/ 2010

Актуализирано с решение № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.

на

«Регионално депо за неопасни отпадъци- враца и мездра»

Март 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ :

Увод

Система за управление на околната среда

Използване на ресурси

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР / ИППСУКР/

Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

Подписване на годишния доклад

ПРИЛОЖЕНИЯ: таблици и речник на използваните термини.

3.1 Увод :

Въведение

На 08.02.2010 г., на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003 г., изм. и доп. ПМС № 278/20.12.2005 г.) от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е издадено Комплексно разрешително № 5-Н1/2010 г. на „Екопроект”ООД- „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра” за експлоатация на следната инсталация и съоръжения.

Същото е актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. на основание чл.120,ал.1 предложение четвърто,във връзка с чл.124,ал.3, т.2 и т.5 и ал. 4 предложение второ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн.ДВбр.91/21.09.2002г.,изм.ДВ бр.15/15.02.2013г.) и чл.18, ал.4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 0238/02.10.2009г.,обн.ДВ бр.80/09.10.2009г. посл. Изм. ДВ бр.69/11.09.2012г.)

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125 т.6 от ЗООС. Той е изготвен съгласно изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра – капацитет: 491 491 тона

Клетка №1.1 - капацитет: 45 896 тона

Клетка №1.2 - капацитет: 114 961 тона

Клетка №2.1 - капацитет: 165 312 тона

Клетка №2.2 - капацитет: 165 312 тона

Инсталации,които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1.Сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци

Уводна част на годишния доклад

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Враца, ЕКАТТЕ: 12259, Местност: Пискавец , п.к. 63.

Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира на около 4 км.от гр. Враца и на 2000 м от главен път Е-79 ,свързващ Враца със София. На територията му се намира старото неорганизирано сметище на гр. Враца,което е рекултивирано. Площадката на депото се намира в местността “Пискавец” в землището на село Косталево. Теренът на който е разположена площадката е собственост на община Враца.Регионалното депо граничи със следните обекти и територии:на изток с река Косталевска, на север с “Агроекохим” и “ Хевекта “ ООД, на юг с ж.п. линията Враца – Мездра, на запад с туристически обект “Ботев път.Обектът не засяга защитени територии. Общата площ на площадката на депото е 131.912 дка. включително старото сметище, което е рекултивирано на І - ви етап от усвояването на депото.

3. Регистрационен номер на КР:

5-Н1/2010г.

4. Дата на подписване на КР:

08.02.2010 година.

Дата на подписване на Решение за актуализация № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

18.03.2013

5. Дата на влизане в сила:

Дата на влизане в сила на Решение за актуализация № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

09.04.2013г.

6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното):

„Екопроект” ООД-гр.Враца

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора:

Име на оператора

“Екопроект” оод - Враца

Местност „Пискавец”,п.к. 63 ,3000 гр.Враца

092/621376

rd_za_tbovraca@abv.bg

Лице за контакти:

инж. Начко Кръстев Найденов –Управител на „Екопроект”ООД

10. Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката

На Регионално депо за ТБО се депонират неопасни отпадъци от Общините Враца и Мездра, както и от юридически лица на тяхната територия.

Кратко описание на всяка от дейностите:

На депото се извършват дейности по обезвреждане чрез депониране, обозначени с код D5 (специално проектирани депа) на битови и производствени отпадъци, съвместими с типа и условията за експлоатация на съоръжението.

Депото представлява комплекс от геотехнически съоръжения, включващ клетки за депониране на неопасни отпадъци, стопански двор, в който са построени административно-стопанска сграда, КПП и електронна везна (60 т.), складове, дезинфекционен трап, автомивка, навес-гараж, каломаслоуловител, помпена и тласкателна станция, охранителни канавки, газоотвеждаща система /7 бр.газови кладенци/, два броя ретензионни басейни, четири броя мониторингови кладенци за подземни води , ограда , лесозащитен пояс, инсталация за изгаряне на биогаз,която ще започне да функционира след окончателното завършване на газоотвеждащта система.

През 2015г отпадъците се депонираха в кл.2.1 на регионалното депо с обща площ 19,840 дка.

Общата площ на депото е 131,912 дка.

11. Производствен капацитет на инсталациите

Рег. депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра – капацитет 491 491 тона

Клетка №1.1 - капацитет: 45 896 тона

Клетка №1.2 - капацитет: 114 961 тона

Клетка №2.1 - капацитет: 165 312 тона

Клетка №2.2 - капацитет: 165 312 тона

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Клетка №1.1 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №1.2 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №2.1 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №2.2 - капацитет: 102 t/24h

Усл. 4.2. Годишни количества депонирани отпадъци на инсталацията по Условие 2.

Общо депониран отпадък за 2015 г. за цялата площадка – 14749.410 тона или 40,409т/24часа при работен режим от 365 дни годишно

ГОДИНА	ТОНА
2000	2368,000
2001	11419,000
2002	12918,000
2003	13695,840
2004	17591,000
2005	19092,900
2006	20698,940
2007	20109,880
2008	21675,940
2009	22979,100
2010	23094.910
2011	22400.050
2012	21870,620
2013	21465,000
2014	15877,490
2015	14749.410
ОБЩО	282006.080

Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на околната среда :

инж. Начко Найденов – Управител на „Екопроект” ООД

2. Радослава Готова – еколог в „Екопроект” ООД

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ-Враца

гр.Враца 3000

обл.Враца

ул. „Екзарх Йосиф”№81

14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция „Дунавски район” -Плевен

гр. Плевен 5800

ул.”Чаталджа”№60

3.2 Система за управление на околната среда

3.2.1 Структури и отговорности :

инж. Начко Найденов - Управител на „ЕКОПРОЕКТ” ООД

Ангел Атанасов–счетоводител.Отговаря и извършва плащанията на задълженията в РД.

Радослава Готова- еколог.Участва при вземане на проби на емисии във въздуха, отпадъчни води,подземни води и следи за анализа им.Уведомява управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите, причините за възникването им и методите за отстраняването им.Контролира чистотата около клетките в РДНО.Осъществява контрол и анализ на постъпилите отпадъци на територията на РДНО. Отговаря за експлоатирането на РДНО-Враца и Мездра и за прилагането на СУОС.Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации.Отговоря за промени ,прекратяване на работата на инсталациите или части от тях.Следи за изразходването на количествата спомагателни материали и горива и ги документира в дневник находящ се в администрацията на РДНО.

Цветелина Найденова-оператор въвеждане данни.Отговаря за измерване на постъпващите за депониране отпадъци и входящ контрол на същите.

Кирчо Спасов и Ивайло Илиев –машинисти отговарят за поддръжката и eксплоатацията на компактора и челния товарач , за разриване и уплътняване на депонираните отпадъци за проверка наличието на отпадъци с неясен произход и наличието на едрогабаритни отпадъци,а също така и за отпадъци ,които не могат да бъдат депонирани на РДНО .Отговарят още за депонирането на отпадъците съгласно работната карта

Красимир Коцов –поддръжка системи отговаря за поддръжката на помпените станции,В и К и ел. системите и за изпомпване на инфилтрата до ГПСОВ-Враца.Следи за работата на пречиствателните съоръжения.Периодично / 2 пъти месечно/ извършва проверка на канализационната и водопроводната система и документира резултатите от проверката в съответните дневници , които се намират в административната сграда на РДНО.Следи за разхода на вода и ел. енергия и документира изразходваните месечни количества.

Мито Александров и Венелин Кръстев - общи работници. Отговарят за поддържане чистотата в РДНО.

Усл. 5.1. Изготвени са списъци по усл. 5.1.1. и усл. 5.1.2. на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

През 2015 г. е направено изменение на списъците на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

Обучение

Усл. 5.2.1. Създадена е Програмата за обучение на персонала на Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра. Определени са потребностите на персонала от обучение.Същата се актуализира ежегодно в зависимост от потребностите от обучение.

През отчетната 2015година текущото обучение е свързано с повишаване квалификацията по електротехника и курсове по безопасност на работа и охрана на труда.

Обмен на информация

Усл. 5.3. Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

През 2015г. е направено изменение на списъците на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното.

Документиране

Усл. 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР.

Изготвени са списъците по условия:

Усл. 5.4.1.-Актуален списък с нормативни актове по околна среда,които се отнасят към работата на инсталацията.

Усл. 5.4.2. – Списък и документиране на всички необходими инструкции изисквани по КР .Списъкът се съхранява на достъпно за служителите място.

Усл. 5.4.3.- Списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен

Управление на документи

Усл. 5.5.1.- Актуализирани са документите, изисквани с настоящото разрешително.Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е от особена важност при работата на инсталацията.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа;

Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

Утвърждаване на документите необходими за правилната експлоатация на всяко работно място.

Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

Архивиране на невалидната документация и съхраняване на същата съгласно нормативната база.

Оперативно управление

Усл. 5.6.1.С влизането в сила на актуализацията на КР№ 5-Н1/2010г. са изготвени и се изпълняват инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталациите.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7.1. През 2015г. са прилагани писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията.

Усл. 5.7.2. и 5.7.3. През 2015г. са прилагани писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на Комплексното разрешително и тези за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Усл. 5.8. Създадена е инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване

Усл. 5.8.2 – Разработена е и се изпълнява инструкция за аварийно планиране и действия при аварии ,която включва следните дейностите по:

- определяне на опасните вещества,

-определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората

-определяне за възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации

- определяне начините на подготовка на персонала отговорен за Плана за действие при аварии

- определяне на сборните пунктове и най-подходящите пътища за извеждане на работниците от мястото на аварията

-определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия

- определяне средствата за лична защита на работeщите

-определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария

- определяне на средствата за противодействие на възможни аварии

-определяне и редовна актуализация на списъка на персонала,отговорен за изпълнение на действията предвидени в Плана за действия при аварии.

Записи

Записите се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околна среда.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Записите се съхраняват и е осигурен лесен достъп до тях.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно:

Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

Времето на създаване на записа;

Мястото на създаване на записа;

Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Усл. 5.9. Записи – През 2015 г. са документирани и се съхраняват данните изискуеми по КР 5-Н1/2010г актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г..

Усл. 5.9.1. През 2015 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Усл. 5.9.2. През 2015г. се извършва документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Усл. 5.9.3. През 2015г. се извършва документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Усл. 5.9.4. През 2015 г. се допълва списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Докладване

Усл. 5.10.1 и 5.10.2. Докладват се в РИОСВ резултатите след извършване на собствения мониторинг.

Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите ,за които е издадено комплексно разрешително.

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №5-Н1/2010г. актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок на хартиен и електронен носител.

Актуализация на СУОС :

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата на СУОС,която отговаря на посочените в разрешителното изисквания.Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица , който се предоставя при поискване от компетентните органи. Персонала изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

3. 3.Използване на ресурси :

3.1 Използване на вода :

Депото се захранва с вода за технически нужди, битови нужди и пожарообезопасяване от магистралния водопровод за град Мездра. Използването на вода от градския водопровод е въз основа на актуален писмен договор № 5592 / 2004г. с В и К - гр.Враца.

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията(автомивка и резервоар за дезинфекционна вода), които са основни консуматори на вода за производствени нужди.

Прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката,установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

През 2015г. са извършени 24 проверки на водопровода.При направената проверка през м. април е установена авария на водопроводната мрежа състояща се в дефектиране на захранващата тръба отклонение до инсталацията за измиване на автомобили и захранване на дезинфекционния трап. Аварията е отстранена своевременно.

За същата е уведомена РИОСВ-Враца.

Изразходваното количество вода в РД е 838 м3. Изразходваното количество на тон продукция е 0,06м³/т. при разрешено количество – 0.06м³/т. депониран отпадък.

Табл. 3.1

Източник на вода:	Годишно количество съгласно КР	Количество за единица продукт ,съгласно КР	Използвано количество	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
Градската водопроводна мрежа	-	0.06м3/т	838м³	0.06м3/т	Да

Изразходваната за 2015г. питейна вода е разделена на депонираните в РД за ТБО отпадъци /14749,410 т. /

3.3.2 Използване на енергия :

Захранването на обекта с ел. енергия се осъществява чрез ел. проводно отклонение ВЛ 20 кV “Пискавец” с проводник АС 50 mm2, което е присъединено към съществуващ ЖР стълб на електропроводно отклонение за ТП с.Косталево.

Трансформаторните постове са оборудвани съгласно изискванията на БДС 1555-74 г.

Потреблението на ел. енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с „ЧЕЗ Електро България”АД.Основните консуматори на ел. енергия в депото са административните сгради, помпената и тласкателна станции за инфилтрат.Притежателя на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия.

Прилага се “Инструкция за отчитане на използваната електроенергия на площадката”.

През 2015г. в РД за ТБО са изразходвани 56,401 мгв/ч електроенергия. Изразходваното количество на тон продукция е 0,0038мгв/т

Таб.3.2

Електроенергия	Количество за единица продукт съгласно КР	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
56,401мгв/ч	0.0054мгв/ч/т	0,0038 мгв/ч/т	Да

Изразходваната за 2015г. електроенергия е разделена на депонираните в РД за ТБО отпадъци /14749,410 т. /

За годината не са установени несъответствия по отношение на консумираните количества електроенергия при работа на инсталацията

3.3.3 Използване на суровини ,спомагателни материали и горива :

В КР 5-Н1/2010 г. актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.за инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра” няма поставени условия и норми за консумация на суровини , спомагателни материали и горива.

В съответствие със спецификата на дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци използваното количество суровини не се измерват съгласно КР.Същите се използват за запръстяване на дневния работен хоризонт и за изграждане на скатове.

В Условие 9.4.2 се изисква непосредствено след приключването на депонирането на отпадъци в края на работния ден да се запръстява дневният работен участък .

Съхранение на горива

Горивото необходимо за работния процес на РДНО-Враца и Мездра се съхранява в цистерна с вместимост 3200 литра.

Периодично се извършват проверки на резервоара за дизелово гориво и резултатите да се документират.През отчетната 2015година са извършени 12 проверки за наличие на разливи и течове от цистерната за съхранение на гориво и такива не са констатирани.Горивото необходимо за работата на РДНО-Враца и Мездра е снабдено с информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането ,етикирането и опаковането на вещества и смеси и наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси.

Създадена е и се спазва „Инструкция за поддръжка на резервоар за дизелово гориво” съгласно Условие 8.3.12.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда:

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества / ЕРЕВВ / и PRTR

Във формата на Таблица 1 от Приложението е докладвана оценката на емисиите от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра в атмосферния въздух и в отпадъчните води съгласно решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

През 2015г. са извършени замервания на атмосферния въздух.

На ГК 1,ГК2,ГК3 са извършени по 2 замервания

На ГК-4,ГК-5 ,ГК-6,ГК-7при РД НО са извършени по 12 замервания на всеки един от тях .

Инструкцията по Усл. 9.1. ще бъде изготвена след като приключи цялостното изграждане на газоотвеждащата система

Докладване на информация по:

Усл. 9.6.2.2. На площадката се документира, след измерване и изчисление и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)

Усл. 9.6.2.3. Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Прилагат се следните мерки:

Проверка за наличие на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества – ежедневно (органолептично);

Насипване (запръстяване) на депонираните отпадъци с почвен слой – по схема (работен хоризонт – 1,8 м уплътнен отпадък и 0,2 м пръст;

Оросяване на пътищата и площадките – по схема и при необходимост;

Строг входящ контрол на отпадъците постъпващи за депониране – ежедневно;

Контрол на съпътстващата отпадъците документация и недопускане на отпадъци несъвместими с условията на депониране.

През 2015г. няма регистрирани оплаквания.

Прилага се инструкция по Условие 9.4.4- За периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Усл. 9.6.2.4. Документиране и съхраняване на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

През 2015г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Усл. 9.6.2.1. През 2015 г. се документират и съхраняват, за всеки газов кладенец:

максималния дебит на отпадъчните газове

стойностите на контролираните параметри – Таблица 2;

честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1 - Таблица 2 в приложението.

Съгласно условие 9.6.2.7 Емитираните количества на замърсителите във въздуха се докладват ежегодно като част от годишния доклад , за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.20.

През 2015г са извършвани замервания на емитираните количества на замърсителите във въздуха съгласно плана за собствен мониторинг. Собственият мониторинг до м.Юни се извършваше с газ анализатора на РДНО-Монтана.През м.Юли „Екопроект”ООД закупи собствен газ анализатор ОPTIMA 7. На база извършените замервания няма установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри по Усл. 9.6.1

В КР е посочена честотата на измерване ,но не са посочени конкретни стойности.Мониторингът на газовите емисии от отпадъчното тяло се провежда с цел анализ на състава на образувания газ,по отношение на съдържанието на СН4,СО2,О2,H2S.Норми на емисиите на тези замърсители изпускани от обекти с неподвижни източници находящи се в депа за отпадъци не са предвидени в екологичното законодателство.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Производствени води – през 2015г. са извършени две замервания на състава на смесения поток отпадъчни води –производствени води от инфилтрат,БФВ,води от дезинфекционен басейн и води от автомивка.Количеството на тези води се измерва един път месечно с измервателно устройство при точката на пробовземане –тласкателна станция преди включване в канализационната система с координати 46947175.770 СШ и 8530308.462ИД. Резултатите се документират.Мониторингът на отпадъчните води се извършва в четири пробовземни точки:

ТП 1 - мониторингова точка за инфилтрат от клетки 2.1 и 2.2, преди тласкателна станция с координати: N - 4311'7,5804, E - 2336'28,3608;

ТП 2 – мониторингова точка за инфилтрат от клетка 1, преди тласкателна станция, с координати: N - 4311'6,4968, E - 2336'40,2696;

ТП 3 - мониторингова точка за битово-фекални води и дъждовни води от стопанския двор, преди тласкателна станция с кординати:

N - 4311'18,8844, E - 2336'30,9852;

ТП 4 - мониторингова точка за смесен поток отпадъчни води, след тласкателна станция и преди включване в канализационната система, с координати N - 4311'17,1816, E - 2336'31,3128;

През 2015г. в ГПСОВ – гр. Враца от РД за ТБО са изтласкани 6006м³ отпадъчни води.Тъй като измервателното устройство е за смесения поток отпадъчни води ( инфилтрат ,БФВ ,води от дезинфекционния басейн и води от автомивка) е след тласкатаелната станция се приема че битово фекалните води са 95% от употребената питейна вода.

Съгласно Условие 10.1.1.3 се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.5.1 –създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение

Условие 10.1.2.2.- създадена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всяко съоръжение към дренажната система за инфилтрат на депото.

Ежедневно се проверява автоматизираната система на помпена и тласкателна станция,за правилната работа на помпите, за наличие на течове извън двете станции,за попадане на леки фракции в ретензионния басейн.

Два пъти годишно ретензионния басейн се източва и да се почиства натрупаната утайка, като същата се депонира в определения за деня работен участък на действащата клетка.

Условие 10.1.3.4 – създадена е и се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на инфилтрата изразени като килограми на година докладвани в рамките на ЕРИПЗ.

Условие 10.2.3.3 -създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През 2015г. са извършени 24 проверки на канализационната система от отговорното лице Красимир Коцов и резултатите са документирани в дневника находящ се в административната сграда на РД за ТБО.През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации и съоръженията са работили с пълния си капацитет.

Спазена е честотата на мониторинг на смесен поток отпадъчни води.Собственият мониторинг се извършва от „АКВАТЕРАТЕСТ” – София.Установени са несъответствия при измерване на показателите – Общ Азот ,ХПК/бихроматна/,БПК5, Неразтворени вещества,Манган. Резултатите от мониторинга са отразени в Таблица 3-Емисии в отпадъчни води от Приложението.

Дъждовни води- След заустване на БФВ част от дъждовните води съвместно с битово фекалните води и производствените води от инфилтрат се транспортират до ГПСОВ-Враца. Дъждовните води от района на клетка №1гравитачно се изтичат извън района на депото.

4.4 Управление на отпадъците:

Регионалното депо за битови отпадъци на общините Враца и Мездра е изградено и въведено в експлоатация от м.Октомври 2000г.Към настоящият момент отпадъците се депонират в кл.2.1Проектния капацитет на клетка №2.1 е 165 312т със срок на експлоатация 7години.

От пускането на кл.2.1 в експлоатация на 08.10.2012г. до 31.12.2015г. в кл.2.1 са депонирани 56878,350т. неопасни отпадъци.Остатъчния капацитет на действащата клетка е 108433,650т.

На площадката на депото се приемат и депонират отпадъци с кодове съгласно Наредба №2/2014г.за класификация на отпадъците и КР№5-Н1/2010г актулизирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г..

Отпадъци с различни от разрешените кодове в КР не се приемат в РД за ТБО.Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране.Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания,определени с проекта на технологията по депониране.Отпадъците се депонират на работен участък определен да поеме дневното количество отпадъци при височина на натрупване не повече от 2м.,след което се запръстяват.

Сепариращата инсталация изградена на територията на РДНО-Враца и Мездра се експлоатира от „Екобулсорт”ЕАД , съгласно договор с Община Враца.През отчетната година в сепариращата инсталация са постъпили 20180.220т. битови отпадъци.От община Враца постъпилото количество е 15755.080т., а от община Мездра 4425.140т.

От общото количество постъпили отпадъци са отделени следните количества отпадъци:

Хартия и картон :

Количество образувани отпадъци – 457,550

Предадени за рециклиране – 457,180т.

Налични към 31.12.15г. – 0,370т.

Черни метали :

Количество образувани отпадъци – 92,400т.

Предадени за оползотворяване – 91,300т.

Налични към 31.12.15г. – 1,100т.

Цветни метали

Количество образувани отпадъци – 16,060

Предадени за оползотворяване – 15,820т.

Налични към 31.12.15г. – 0,240т.

Пластмаси

Количество образувани отпадъци – 623,240т.

Предадени за рециклиране – 615т.

Налични към 31.12.15г. – 8,240т.

Стъкло

Количество образувани отпадъци – 321,780т.

Предадени за рециклиране – 321,460т.

Налични към 31.12.15г. – 0,320т.

Други отпадъци след механично третиране

Количество образувани отпадъци – 14608,160.

Предадени за депониране – 14600,840т.

Налични към 31.12.15г. –7,320т.

Горими отпадъци / RDF/

Количество образувани отпадъци – 4097,140т.

Предадени за изгаряне – 4097,140т.

Налични към 31.12.15г. – 0,000 т.

Съгласно КР№5-Н1/2010г актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. количествата на горими отпадъци са прогнозирани до 3600 т/г,но с въвеждане в експлоатация на сепариращата инсталация е установено ,че RDF отпадъкът е в по –големи количества. С извозените до „Холсим България”АД отпадъци за оползотворяване чрез изгаряне са надвишени заложените количества с 497,140т.Това се дължи на факта ,че приеманите за сепариране отпадъци преминаващи през инсталацията са от общинските системи за смесени отпадъци и голяма част от отделените материали са толкова силно замърсени ,че трудно биха могли да бъдат класифицирани като пазарен продукт.

Във връзка с гореизложеното ще бъдат предприети действия от страна на оператора по актуализиране на настоящото разрешително с цел вписване на действителните количества отпадъци отделени за оползотворяване или обезвреждане от сепарираща инсталация.

ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени на:
Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество предадени отпадъци	Юридическо лице/ едноличен търговец / адрес на собствена площадка /страна	ЕИК	Основание за притежание на отпадъка
тон
1	2	3	4	5	6
191201	Хартия и картон	457,180	„ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД	112672053	07-ДО-275-01
191202	Черни метали	91,300	„РОВОТЕЛ СТИЙЛ”ООД	831850937	16-ДО-172-00
191203	Цветни метали	15,820	„РОВОТЕЛ СТИЙЛ”ООД	831850937	16-ДО-172-00
191204	Пластмаси	44,560	„ПМБ ИНДЪСТРИС” ЕООД	160121541	07-РД-176-00
191204	Пластмаси	7,820	„ЮРОПЛАСТ” ООД	160130273	09-ДО-973-00
191204	Пластмаси	50,180	„ЦЕНТЪР ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”ЕООД	202722715	12-РД-1264-01
191204	Пластмаси	39,540	„ВАДИАС”ООД	130837015	12-РД-1136-00
191204	Пластмаси	27,400	ДТМ-Дружество за търговия и мениджмънт	131421144	СЪГЛАСНО ДОГОВОР
191204	Пластмаси	59,180	„Мегапорт”ООД	104030376	СЪГЛАСНО ДОГОВОР
191204	Пластмаси	22,380	„ЕКО ЕНЕРДЖИ 2008”ООД	200029790	СЪГЛАСНО ДОГОВОР
191204	Пластмаси	341,900	„ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР”АД	200114269	13-РД-177-00
191205	Стъкло	321,460	„ЕКОБУЛСОРТ”ЕАД	175343487	12-РД-1013-01
191210	Горими отпадъци	4097,140	„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД	816089656	КР-75/2012
191212	Други отпадъци след механично третиране	14600,840	„ЕКОПРОЕКТ” ООД	106580212	КР-5-Н1/2010 актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

Има изготвен оперативен план за технологията по депониране в съответствие с експлоатационните изисквания,представени „Инструкция за експлоатация на РД за ТБО”.Осъществява се мониторинг за състоянието на депото по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло и слягания на повърхността на тялото съгласно Наредба №6/2013г.Ежедневно се измерват и документират количествата депонирани на площадката отпадъци,чрез водене на отчетна книга . През 2015г. няма установени несъответствия по отношение на обезвреждането на отпадъците и не са приемани коригиращи действия.Електронната везна е с дължина 18м и на нея може да се измерват товари до 60т.Везната се поддържа от „Либра инженеринг” съгласно договор.През отчетната година са проведени две профилактики на електронната везна.

Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци.

Прилага се инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци с разрешените такива и за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци,установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Създадена е и се изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците ,на причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2015г. са генерирани и временно се съхраняват отпадъци с код и наименовение 20.01.21* -Флоуресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак.Отпадъкът е с тегло 0.060кг

Генерираните отпадъци с код и наименование 16.06.01*-Оловни акумулаторни батерии са предадени на ЕТ”АнгелДимитров-2000”. Фирмата която изкупува отпадъка притежава резрешителен документ №5-ДО-94-00/08.02.2007г.Общото тегло на акумулаторите е 0.161т.

Отпадъци с код и наименование 13.02.05* - Нехлорирани смазочни масла и зъбни предавки на минерална основа и 13.01.10*- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа се събират от механик на „Елтрак България”ЕООД при извършване на техническото обслужване на машините съгласно т. 3.3 от „Договор за техническо обслужване,сервизни и ремонтни услуги”№ CSA0144/2010г.

Площадките за временно съхраняване на опасни отпадъци са изградени като закрити помещения, с трайна настилка (бетонова), отделена са от останалите съоръжения в обекта, обозначени са с указателни табели. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците. През отчетната година не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на „Наредба № 1 от 04. 06. 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър” по Условие 11.9.1.

На територията на “РДНО-Враца и Мездра” се водят следните отчетни книги:

Отчетна книга за събиране ,транспортиране и временно съхраняване на битови и/или строителни отпадъци

Отчетна книга за депа за отпадъци / за депониране на отпадъци / – съгласно приложение № 3 от Наредба № 1/2014 г.

Отчетните книги са прошнуровани и заверени от регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местонахождение на площадката – РИОСВ – Враца.

Изготвени са и са представени в ИАОС годишни отчети за депонирани отпадъци и за образувани производствени и/или опасни отпадъци, съгласно Наредба № 1/2014 г. Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 1/ 2014г. срок – до 10 март на годината, следваща отчетния период.

4.5 Шум:

През отчетната 2015 година са извършени собствени периодични измервания от Акредитирана лаборатория-Монтана. Съгласно КР №5-Н1/2010г актуализирано с Решение 05-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. шумът се измерва на всеки 2 години.

Измерването на шума е извършено на 02.07. 2015г.

Измерването и изчисляването на параметрите на шума на площадката на Регионално депо за ТБО –Враца и Мездра се извършват по ВЛМ-04-И/2002-„Методика определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

За целта върху производствената площадка на обекта е очертан измерителен контур заграждащ основните източници на шум.

Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Няма регистрирани замервания в т. на въздействие поради отстоянието на жилищни зони- над 2000м.Резултатите от проведените замервания са отразени в таблица 6 в приложението.

Прилагаме резултати от последните извършени замервания през 2015 година:

- Обща звукова мощност на площадката – Lp = 103,6dBA

- Средно ниво на шум по измерителния контур- ¯L =56,1 dBA

- Шумовото въздействие по границите на производствената площадка е дадено в таблица 6 от Приложението.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Не се отвеждат пряко или непряко вредни или опасни вещества в почвите или подземните води.През 2015г. са направени замервания на състоянието на подземните води на всеки от четирите сондажни кладенци съгласно изискванията в КР№5-Н1/2010г.актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 и плана за собствен мониторинг .Резултатите от замерванията показват моментни превишения в нормите на калций , желязо, манган,никел,нитрати /СК3/,нефтопродукти /СК1 и СК2/.Твърдостта на водата се формира в резултат на отмиване от подземните пластове на калций и магнезий. Преобладава калциевата твърдост вследствие разтварянето на варовици и креда.От приведените в приложението данни се вижда ,че подземните води са замърсени по горепосочените показатели.Тъй като клетките в депото са изолирани с HDPE фолио превишените показатели в подземните води ги отдаваме на това,че депото за битови отпадъци е наследило един стар участък(старото сметище на гр. Враца),в който отпадъците са изсипвани направо върху терена. Това е важна предпоставка подземните води да са повече или по-малко замърсени.Въпреки ,че старото сметище е закрито и рекултивирано то все още се намира в активна фаза, която с течение на времето ще продължи да намалява.

В сравнение с предходни години част от превишените показатели са влезли в необходимите емисионни норми ,друга част рязко намаляват.Констатирано е превишение само на горепосочените показатели.

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР ( ИППСУКР)

РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работата по инсталациите или части от тях:

През 2015г. не е прекратявана работата на инсталацията или на части от нея.

7.1 Аварии:

През 2015г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО :

През 2015г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността,точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено КР №5-Н1/2010г. на РДНО-Враца – Мездра с оператор ф-ма “Екопроект”- ООД гр. Враца.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия :________________ Дата:__________

Длъжност в организацията:____________ Подпис:________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблици

CAS номер	Замърсител	Емисионни прагове	Праг на пренос на замърсители извън площ.	Праг за производство ,обработка или употреба
Във въздуха	Във водите	В почвата
Кг./год	Кг./год	Кг./год	Кг./год	Кг./год
1	74-82-8	Метан (CH4)	- /117852,537/	-	-	-
3	124-38-9	Въглероден диоксид(CO2)	- /323985.140/	-	-	-
12	Общ азот	-	-	969.068	-
13	Общ фосфор	-	-	-	- /8.979/	-
19	7440-47-3	Хром и съединенията му (като Cr )	-	-	- /0.631/	-
20	7440-50-8	Мед и съединенията му ( като Cu )	-	-	- /0.601/	-
22	7440-02-0	Никел и съединенията му(като Ni )	-	-	- /0.511/	-
23	7439-92-1	Олово и съединенията му(като Pb )	-	-	/0.300/	-
24	7440-66-6	Цинк и съединенията му( като Zn )	-	-	- /1.111/	-
76	Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3)	-	-	-	- /1251,250/	-
82	Цианиди (като общ Cn)	-	- /0.601/

*Формула за изчисление на замърсител в отпадъчните води:

/ Х х 1000 / х Q=Y

1000000

Х=показател в mg/dm3

Y=показател в кг/г

Q за зам. пренесени извън площадката е 6006 м3/год

Общ азот- 161.5 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

161.35х1000х6006/1000000=969.068кг/г

Общ фосфор – 1.495 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

1.495х1000х6006/1000000=8.979 кг/г

Хром и съединенията му 0,105 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,105х1000х6006/1000000=0,631 кг/г

Мед и съединенията му – 0,100 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0.100х1000х6006/1000000=0.601 кг/г mg/dm3

Никел и съединенията му – 0,085 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,085х 1000х6006/1000000=0.511кг/г

Олово и съединенията му – 0,05 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,05х 1000х6006/1000000=0.300кг/г

Цинк и съединенията му – 0,185 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,131х 1000х6006/1000000=1.111кг/г

Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3)- 625 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

625х1000х6006/1000000/3 =1251.250кг/г

Цианиди -0,1 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,1х1000х6006/1000000=0.601 кг/г

Формула за изчисление за зам. във въздуха е:

Х . 24.365.Q /1000000 = Y

Изчисление за замърсяване на въздуха с метан:

Газов кладенец 1

СН4- 1435 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q – 273 Nm³/h /усреднена стойност/

1435 .24.365.273/1000000 = 3431.774 kg/y

Газов кладенец 2

СН4 -6782 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -274 Nm³/h /усреднена стойност/

6782.24.365.274/1000000 =16278.428 kg/y

Газов кладенец 3

СН4 - 6166 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -273Nm³/h /усреднена стойност/

6166.24.365.273/1000000=14745.866 kg/y

Газов кладенец 4

СН4 - 6730 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -311Nm³/h /усреднена стойност/

6730.24.365.311/1000000=18334.943 kg/y

Газов кладенец 5

СН4 -162 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -276Nm³/h /усреднена стойност/

162.24.365.276/1000000=391.677 kg/y

Газов кладенец 6

СН4 - 2347mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -271Nm³/h /усреднена стойност/

2347.24.365.271/1000000=5571.684 kg/y

Газов кладенец 7

СН4 - 25458mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -265Nm³/h /усреднена стойност/

25458.24.365.265/1000000=59098.201 kg/y

Изчисление за замърсяване на въздуха с въглероден диоксид:

Газов кладенец 1

СО2 – 15631 mg/dm³/усреднена стойност/

Q -273 Nm³/h /усреднена стойност/

15631.24.365.273/1000000= 34381,224kg/y

Газов кладенец 2

СО2 – 16280 mg/dm³/усреднена стойност/

Q -274 Nm³/h /усреднена стойност/

16280.24.365.274/1000000=39075,907 kg/y

Газов кладенец 3

СО2 –15319 mg/dm³/усреднена стойност/

Q -273Nm³/h /усреднена стойност/

15319.24.365.273 /1000000= 36635,082 kg/y

Газов кладенец 4

СО2 –12862mg/dm³/усреднена стойност/

Q -311 Nm³/h /усреднена стойност/

12862.24.365.311 /1000000= 35040,718 kg/y

Газов кладенец 5

СО2 –9179 mg/dm³/усреднена стойност/

Q -276 Nm³/h /усреднена стойност/

9179.24.365.276/1000000= 22192,619 kg/y

Газов кладенец 6

СО2 –15619mg/dm³/усреднена стойност/

Q -271 Nm³/h /усреднена стойност/

15619.24.365.271/1000000= 37078,881 kg/y

Газов кладенец 7

СО2 –50220 mg/dm³/усреднена стойност/

Q -265 Nm³/h /усреднена стойност/

50220.24.365.265/1000000= 116580,708 kg/y

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таб. 2.1 ГК-1

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	18980	2	100%
mg/Nm3	12281
Сероводород	mg/Nm3	-	-	14,43	2	100%
0
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	2255	2	100%
615
Кислородно съдържание	%	-	-	18,2	2	100%
19,7

Таб. 2.1 ГК-2

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	20861	2	100%
11698
Сероводород	mg/nm3	-	-	14,32	2	100%
0
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	13563	2	100%
0
Кислородно съдържание	%	-	-	19.6 19,9	2	100%

.

Таб. 2.1 ГК-3

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	19391	2	100%
11246
Сероводород	mg/nm3	-	-	14,32	2	100%
1,45
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	13276 12084	2	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	18.2 20,3	2	100%

Таб. 2.1 ГК-4

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	19272 17372 19702 109018 18488 18519 4272 7813 5193 3048 19475 2173	12	100%
Сероводород	mg/nm3	-	-	14,8 14,8 15 14,46 14,20 14,22 0 0 0 1,48 0 0	12	100%
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	9122 10028 9556 9657 9279 10777 3465 5339 3552 1959 7157 871	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	18,1 18,4 18 18,1 18,2 18,3 20,1 20,2 20,6 21,2 20,4 21,3	12	100%

Таб. 2.1 ГК-5

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	19587 18114 16683 1674 16030 20670 724 9027 3054 1149 2252 1187	12	100%
Сероводород	mg/nm3	-	-	15 15 15 14,59 14,29 14,02 0 0 0 0 0 0	12	100%
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	282 354 211 276 338 407 0 0 0 70 0 0	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	19,2 19,1 19,2 19,2 19,1 19,4 20,8 20,3 20,8 20,9 20,8 21,4	12	100%

Таб. 2.1 ГК-6

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	27809 27011 26118 26466 26336 25287 5715 5210 2130 2868 10320 2161	12	100%
mg/Nm3
Сероводород	mg/Nm3	-	-	14,38 14,75 14,5 14,35 14,09 14,21 0 0 0 0 0 0	12	100%
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	2179 2795 2904 3552 4003 4846 1590 1188 457 632 3385 938	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	17 19,1 17,2 17,4 17 17 20,2 20,4 20,8 21 20,6 20,8	12	100%

Таб. 2.1 ГК-7

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	48344 46476 55921 60961 51932 61343 67128 44826 42117 29407 27821 66362	12	100%
mg/Nm3
Сероводород	mg/Nm3	-	-	13,89 13,97 14 13,90 13,89 14 8,15 5,53 1,37 1,43 0 2,88	12	100%
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	29796 27793 29157 29771 34207 38507 23500 18630 38786 11478 7867 16002	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	9,3 9,1 9 9 9 9 19,2 19,1 19,1 19 20 17,6	12	100%

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води

Емисии в отпадъчни води разделени по потоци след влизане в сила на Решение за актуализация № 5- Н1- И0-А1-ТГ1/2013 на КР

ТП1

ТП 1 - мониторингова точка за инфилтрат от клетки 2.1 и 2.2, преди тласкателна станция с координати:

N - 4311'7,5804,

E - 2336'28,3608;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	7.26 8.08	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	15.5 79.0	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	18.9 1967	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	70.1 3820	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	0.54 2.74	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	13.41 427.1	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	0.13 5.38	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	<0.1 0.40	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Цианиди/общи/	mg/dm³	0.1	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	<1 <1	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	0.08 0.10	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	<1 3.6	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	0.17 0.81	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	<0.05 0.089	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	<0.05 0.23	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	<0.05 0.18	На 6 месеца
Температура	Cº	21.7 21.7	На 6 месеца

ТП2

ТП 2 – мониторингова точка за инфилтрат от клетка 1, преди тласкателна станция, с координати:

N - 4311'6,4968,

E - 2336'40,2696;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	7.72 8.09	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	11.0 49	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	91.4 402,0	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	530 905,0	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	1.98 1,30	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	193.2 216,9	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	1.43 2,10	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	<0.1 0,17	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Цианиди/свободни/	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	<0.1 <1	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	0.08 0.06	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	<0.1 0.06	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	2.04 1.70	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	0.16 0,076	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	0.12 0,12	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	0.12 0,11	На 6 месеца
Температура	С°	-	21.7 21,7	На 6 месеца

ТП3

ТП 3 - мониторингова точка за битово-фекални води и дъждовни води от стопанския двор, преди тласкателна станция с кординати:

N - 4311'18,8844,

E - 2336'30,9852;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	7,47 8.27	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	5,5 <2	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	9,9 <5	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	23,7 13.0	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	0.12 <0.05	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	13.25 13.56	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	0.24 0.34	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Цианиди/свободни/	mg/dm³	<0.1 <0.1	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	<1 <1	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	0.08 0.16	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	<1 <1	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	0.15 0.064	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	<0.05 <0.05	На 6 месеца
Температура	С°	21.7 21.7	На 6 месеца

ТП4

ТП 4 - мониторингова точка за смесен поток отпадъчни води, след тласкателна станция и преди включване в канализационната система, с координати

N - 4311'17,1816,

E - 2336'31,3128;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
Количество на смесен поток отпадъчни води	-	6006	12
рН	-	6.5-8.5	7.63 7.93	На 6 месеца	Да Да
Неразтворени вещества	mg/dm³	35	23.5 48.5	На 6 месеца	Да Не
БПК5	mg/dm³	250	103.4 410.6	На 6 месеца	Да Не
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	300	538.0 712.0	На 6 месеца	Не Не
Сулфиди	mg/dm³	1,5	<0.1 <0.1	На 6 месеца	Да Да
Желязо	mg/dm³	5	2.05 0.88	На 6 месеца	Да Да
Общ Азот	mg/dm³	15	180.3 142.4	На 6 месеца	Не Не
Общ фосфор	mg/dm³	2	1.39 1.60	На 6 месеца	Да Да
Хром /тривалентен/	mg/dm³	1	<0.1 0.11	На 6 месеца	Да Да
Хром /шествалентен/	mg/dm³	0.1	<0.05 <0.05	На 6 месеца	Да
Цианиди/свободни/	mg/dm³	0.1	<0.1 <0.1	На 6 месеца	Да
Анионактдетерг.	mg/dm³	3,0	<1 <1	На 6 месеца	Да Да
Нефтопродукти	mg/dm³	0.5	0.08 0.30	На 6 месеца	Да
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	5	<1 <1	На 6 месеца	Да Да
Манган	mg/dm³	0,8	1.95 0.95	На 6 месеца	Не Не
Олово	mg/dm³	0.2	<0.05 <0.05	На 6 месеца	Да Да
Мед	mg/dm³	0.5	0.15 <0.05	На 6 месеца	Да Да
Цинк	mg/dm³	10	0.09 0.28	На 6 месеца	Да Да
Никел	mg/dm³	0.5	0.10 0.07	На 6 месеца	Да Да
Температура	С°	-	21.7 21.7	На 6 месеца	Да

Таблица 4.Образуване на отпадъци

Отпадък	Код	Годишно количество	Годишно количество за единица продукт	Временно съхранение на площадката	Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма	Съответствие
Количества определени с КР	Реално измерено	Количества определени с КР	Реално измерени
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0.08 t/y	0 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Нехлорирани моторни, смазочни и зъбни масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	0.25 t/y	0 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0.25 t/y	0.161 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0.0036 t/y	0 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Смесени битови отпадъци	20 03 01	2,4 t/y	0,43 t/y	--	--	Да	Собствен транспорт	Да
Утайки от септични ями	20 03 04	1.8 t/y	0,6 t/y	--	--	Да	Собствен транспорт	Да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък	Код	Оползотворяване на площадката	Обезвреждане на площадката	Име на външната фирма,извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане	Съответствие
Смесени битови отпадъци	20 03 01	-	Да	-	Да
Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),	04 02 09	-	Да	-	Да
Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене	20 01 08	-	Да	-	Да
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	19 12 12	-	Да	-	Да

Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването	Ниво на звуково налягане dB(А)	Измерено През деня / нощта	съответствие
ИТ.1на работна площадка	49,2	ден	да
ИТ.2- на работна площадка	50,8	ден	да
ИТ.3- на работна площадка	51,2	ден	да
ИТ.4- на работна площадка	52,6	ден	да
ИТ.5- на работна площадка	55,9	ден	да
ИТ.6- на работна площадка	59,3	ден	да
ИТ.7- на работна площадка	59,9	ден	да
ИТ.8- на работна площадка	60,5	ден	да
ИТ.9- на работна площадка	56,4	ден	да
ИТ.10- на работна площадка	56,1	ден	да
ИТ.11- на работна площадка	52,3	ден	да
ИТ.12- на работна площадка	48,3	ден	да

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател	Точка на пробовземане	Концентрация в подземните води,съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
Ел.проводимост	СК-1	2000 μS/cm¹	751 798 1184 1114	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	2000 μS/cm¹	1539 1658 1631 1883	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	2000 μS/cm¹	879 570 1655 1592	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	2000μS/cm¹	517 1658 622 416	На Тримесечие	Да Да Да Да
Перманганатна окисляемост	СК-1	5 mg /dm³	0,84 1.08 1,37 1,88	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	5 mg /dm³	4.62 2.38 3,08 2,91	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	5 mg /dm³	4.04 1.73 1,20 1.03	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	5 mg /dm³	4.04 2.38 1,03 2.82	На Тримесечие	Да Да Да Да
Обща твърдост	СК-1	12 мгекв/l	7.28 9,84	На шест месеца	Да Да
СК-2	12 мгекв/l	16.57 17,70	На шест месеца	Не Не
СК-3	12 мгекв/l	6.04 15.54	На шест месеца	Да Не
СК-4	12 мгекв/l	16.57 4.48	На шест месеца	Не Да
рН	СК-1	6,5-9.5pH eд-ци	7,09 6.89 7,00 7,22	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	6,5-9.5pH eд-ци	6.89 6.87 6,97 7,05	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	6,5-9.5pH eд-ци	7.29 6.26 7,07 7.35	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	6,5-9.5pH eд-ци	740 6.87 7,39 7,70	На Тримесечие	Да Да Да Да
Амоний	СК-1	0.50 mg/dm³	<0.05 0.41 <0,05 0,09	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	0.50 mg/dm³	0.62 0.40 0.21 <0.05	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	0.50 mg/dm³	<0.05 0.09 <0.05 <0.05	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	0.50 mg/dm³	<0.05 0.40 <0.05 0,40	На Тримесечие	Да Да Да Да
Сулфати	СК-1	250 mg/dm³	122.30 157,47	На шест месеца	Да Да
СК-2	250 mg/dm³	495.27 538,92	На шест месеца	Не Не
СК-3	250 mg/dm³	32.39 75.82	На шест месеца	Да Да
СК-4	250 mg/dm³	495.27 25,48	На шест месеца	Не Да
Калций	СК-1	150 mg/dm³	113.78 123.34 132.96 160,80	На Тримесечие	Да Да Да Не
СК-2	150 mg/dm³	215.80 239.46 210.66 248,60	На Тримесечие	Не Не Не Не
СК-3	150 mg/dm³	129.35 97.53 221.51 228.17	На Тримесечие	Да Да Не Не
СК-4	150 mg/dm³	93.88 77.08 89,41 72,58	На Тримесечие	Да Да Да Да
Магнезий	СК-1	80 mg/dm³	13.23 13.70 24,81 22,04	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	80 mg/dm³	51.37 56.10 51,65 64,36	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	80 mg/dm³	22.16 14.29 53,48 50.49	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	80 mg/dm³	10.70 9.22 16,59 10,44	На Тримесечие	Да Да Да Да
Ортофосфати	СК-1	0.50 mg/dm³	<0.10 <0.1 <0,1 <0.1	На Тримесечие	Да Да Да
СК-2	0.50 mg/dm³	<0.10 <0.10 <0.1 <0.1	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	0.50 mg/dm³	<0.10 <0.1 <0.10 <0.1	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	0.50 mg/dm³	<0.10 <0.1 <0.10 <0.1	На Тримесечие	Да Да Да Да
Нитрати	СК-1	50 mg/dm³	15.30 33.46	На шест месеца	Да Да
СК-2	50 mg/dm³	1.14 3,93	На шест месеца	Да Да
СК-3	50 mg/dm³	18.17 258.26	На шест месеца	Да Не
СК-4	50 mg/dm³	1.14 4.03	На шест месеца	Да Да
Нитрити	СК-1	0,50 mg/dm³	0.29 0.41	На шест месеца	Да Да
СК-2	0,50 mg/dm³	0.25 <0.05	На шест месеца	Да Да
СК-3	0,50 mg/dm³	0.28 0.53	На шест месеца	Да Не
СК-4	050 mg/dm³	0.25 <0.05	На шест месеца	Да Да
Натрий	СК-1	200 mg/dm³	26.95 26.50 88.46 60.80	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	200 mg/dm³	56.21 56.40 69.33 68.21	На Тримесечие	Да Да Да
СК-3	200 mg/dm³	8.38 4.30 20.12 19,47	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-4	200 mg/dm³	4.15 3.16 13.79 4.46	На Тримесечие	Да Да Да Да
Хлориди	СК-1	250 mg/dm³	18.28 37.03 56.69 59.37	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-2	250 mg/dm³	86.69 118.37 167.26 150.18	На Тримесечие	Да Да Да Да
СК-3	250 mg/dm³	70.67 14.67 275.09 218,47	На Тримесечие	Да Да Не Да
СК-4	250 mg/dm³	2.85 118.37 3,79 4.11	На Тримесечие	Да Да Да Да
Желязо общо	СК-1	200 μg/dm³	71 <5	На шест месеца	Да Да
СК-2	200 μg/dm³	220 <5	На шест месеца	Не Да
СК-3	200 μg/dm³	86 15	На шест месеца	Да Да
СК-4	200 μg/dm³	293 <5	На шест месеца	Не Да
Манган	СК-1	50 μg/dm³	19 <5	На шест месеца	Да Не
СК-2	50 μg/dm³	107 <5	На шест месеца	Не Не
СК-3	50 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-4	50 μg/dm³	19 <5	На шест месеца	Да Да
Кадмий	СК-1	5 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-2	5 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-3	5 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-4	5 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
Хром- общ	СК-1	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-2	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-3	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
СК-4	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	Да Да
Мед	СК-1	2.0 mg/dm³	<0.01 <0.01	На шест месеца	Да Да
СК-2	2.0 mg/dm³	<0.01 <0.01	На шест месеца	Да Да
СК-3	2.0 mg/dm³	<0.01 <0.01	На шест месеца	Да Да
СК-4	2.0 mg/dm³	<0.01 <0.01	На шест месеца	Да Да
Никел	СК-1	20 μg/dm³	<20 <20	На шест месеца	Да Да
СК-2	20 μg/dm³	<20 36	На шест месеца	Да Не
СК-3	20 μg/dm³	<20 <20	На шест месеца	Да Да
СК-4	20 μg/dm³	<20 <20	На шест месеца	Да Да
Олово	СК-1	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-2	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-3	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-4	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
Цинк	СК-1	5 mg/dm³	<0.05 <0.05	На шест месеца	Да Да
СК-2	5mg/dm³	<0.05 <0.05	На шест месеца	Да Да
СК-3	5 mg/dm³	<0.05 <0.05	На шест месеца	Да Да
СК-4	5 mg/dm³	<0.05 <0.05	На шест месеца	Да Да
Цианиди-общи	СК-1	50µg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-2	50µg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-3	50µg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-4	50µg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
Нефтопродукти	СК-1	50 μg/dm³	50 55	На шест месеца	Да Не
СК-2	50 μg/dm³	45 55	На шест месеца	Да Не
СК-3	50 μg/dm³	50 50	На шест месеца	Да
СК-4	50 μg/dm³	45 40	На шест месеца	Да Да
Арсен	СК-1	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-2	10μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-3	10 μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
СК-4	10μ g/dm³	<10 <10	На шест месеца	Да Да
Живак	СК-1	1 μg/dm³	<1 <1	На шест месеца	Да
СК-2	1 μg/dm³	<1 <1	На шест месеца	Да
СК-3	1 μg/dm³	<1 <1	На шест месеца	Да
СК-4	1 μg/dm³	<1 <1	На шест месеца	Да
Алуминий	СК-1	200μg/dm³	139 36	На шест месеца	Да Да
СК-2	200μg/dm³	93 <30	На шест месеца	Да Да
СК-3	200μg/dm³	157 83	На шест месеца	Да Да
СК-4	200μg/dm³	633 <30	На шест месеца	Не
Пестициди-органохлорни	СК-1	0,5μg/dm³	<0,5 <0.5	На две години	Да
СК-2	0,5μg/dm³	<0,5 <0.5	На две години	Да
СК-3	0,5μg/dm³	<0.5 <0.5	На две години	Да
СК-4	0,5μg/dm³	<0,5 <0.5	На две години	Да
-ɑ-HCH	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ß-НСН	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ɣ-НСН	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-δ-НСН	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-Алдрин	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-Диелдрин	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-Ендрин	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-Хептахлор	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-Хептахлор епоксид	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ɑ-Ендосулфан	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ß-Ендосулфан	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ρ,ρ-DDE/4,4DDE	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ρ,ρ-DDD/4,4DDD	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
-ρ,ρ-DDT/4,4DDT	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
Ендосулфан сулфат	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
Ендрин алдехид	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
Метоксихлор	СК-1	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-2	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-3	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да
СК-4	0,1μg/dm³	<0.1 <0.1	На две години	Да